WioTerminal için Ardunioda kurulması gerekenler:

-> File -> Preferences -> metin, ekran görüntüsü, yazılım, multimedya yazılımı içeren bir resim

Yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik yanlış olabilir. <https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json> bu linki kart yöneticinde ilgili kısma yazıp Wioterminal için uygun olan kart yöneticisi (Seeed SAMD Boards) kuruldu.

-> Kullandığımız kütüphaneler bazıları uygulama üzerinden bazıları manuel olarak .zip dosyası üzerinden kuruldu. Gerekli .zip dosyaları Github üzerinden bulundu. Kütüphane olarak kurulumu için Sketch ->Include Library ->Add .zip library şeklinde .zip dosyası seçilerek kurulabilir.

-> Ardunioda olan kütüphaneler ise Library Manager üzerinden ismi yazılarak kurulabilir.

- TFT\_eSPI : Ekran için gerekli olan kütüphane

- Seeed Arduino rpcBLE : Bluetooth bağlantısı için gerekli kütüphane

-ArdunioJson : Json formatındaki veriyi işlemek için

-micro-ecc : Kriptografik işlemler için gerekli kütüphane